César Carlier

Oscar Martínez

**Reporte del Taller 10**

**Datos del Equipo**

Architecture: x86\_64

CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit

Byte Order: Little Endian

CPU(s): 4

On-line CPU(s) list: 0-3

Thread(s) per core: 2

Core(s) per socket: 2

Socket(s): 1

NUMA node(s): 1

Vendor ID: GenuineIntel

CPU family: 6

Model: 42

Model name: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz

Stepping: 7

CPU MHz: 888.798

CPU max MHz: 2900,0000

CPU min MHz: 800,0000

BogoMIPS: 4589.65

Virtualization: VT-x

L1d cache: 32K

L1i cache: 32K

L2 cache: 256K

L3 cache: 3072K

NUMA node0 CPU(s): 0-3

Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant\_tsc arch\_perfmon pebs bts rep\_good nopl xtopology nonstop\_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds\_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4\_1 sse4\_2 x2apic popcnt tsc\_deadline\_timer aes xsave avx lahf\_lm epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr\_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md\_clear flush\_l1d

**Datos de la Prueba**

****

A partir de los tiempos y el análisis hecho podemos notar que, a pesar de que se siga incrementando la cantidad de hilos para el procesamiento, el tiempo de ejecución, a partir de cierto punto, se mantiene dentro de un mismo rango, sin tener ningún cambio grande.

**¿Qué es la Ley de Amdahl?**

Formulada por Gene Amdahl, evalúa como mejora el rendimiento de un computador cuando se mejora o se incrementan los recursos de una de sus partes. Esta ley se puede explicar de la

siguiente manera:

* El aumento del rendimiento por la adición de una mejora será limitado por la frecuencia con la que se usa dicha mejora.
* Si se agrega una mejora a un sistema al cual ya se lo ha mejorado, la razón de incremento en el rendimiento será menor a la mejora original.
* Finalmente, el algoritmo es el último factor que decide la velocidad de un proceso, no el número de componentes trabajando. Llegará un momento donde el algoritmo no se podrá paralelizar más.

**¿Qué otras técnicas de multiprocesamiento existen? Detalle y explique sus ventajas y desventajas.**

Multiprocesamiento Simétrico:

Tipo de arquitectura en la que dos o más unidades de procesamiento comparten una única memoria central.

* Ventajas
  + Más eficientes, las tareas son distribuidas de manera balanceada
  + Si un procesador falla, las tareas son repartidas
  + Mayor portabilidad
  + Cualquier procesador puede trabajar en cualquier tarea
  + Memoria globalmente compartida
  + Comparte recursos y tareas dinámicamente.
* Desventajas
  + El tráfico en el bus de memoria se satura
  + Poco escalable
  + Más difíciles de diseñar

Multiprocesamiento Asimétrico:

Tipo de arquitectura donde hay un procesador maestro en el cual se ejecuta el sistema operativo y el resto de los procesadores “esclavos” ejecutan las tareas.

* Ventajas
  + Incremento en el rendimiento del sistema para múltiples usuarios de red
  + Fácil manejo y pocos problemas de integridad de datos.
  + Soporte a múltiples tarjetas de red
  + Transferencia rápida de información entre los segmentos de red
* Desventajas
  + Al fallar la unica copia del sistema operativo puede causar una falla completa de todo el sistema.
  + Menor portabilidad
  + Perdida de rendimiento
  + Poca confiabilidad

**Bibliografía**

Angulo, J.M., Gutiérrez J.L., y Angulo I. (1995). Arquitectura de Microprocesadores: Los Pentium a fondo. Madrid: THOMSON PARANINFO, S.A.

Ortega J., Anguita, M., y Prieto,A.(2005). Arquitectura de Computadores. España: Ed. Paraninfo

S.A.